## 公路路面工程专业承包资质标准

2015-12-26 [名企人才网](http://mp.weixin.qq.com/javascript:void(0);)

公路路面工程专业承包资质分为一级、二级、三级

28.1一级资质标准

28.1.1企业资产

净资产7200万元以上。

28.1.2企业主要人员

（1）公路工程专业一级注册建造师不少于10人。

（2）技术负责人具有10年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有公路工程相关专业高级职称或公路工程专业一级注册建造师执业资格；公路工程相关专业中级以上职称人员不少于40人。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于15人，且施工员、安全员、造价员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的中级工以上的技术工人不少于20人。

28.1.3企业工程业绩

近10年承担过下列2类工程的施工，工程质量合格。

（1）累计修建二级以上公路路面（不少于2层且厚度10厘米以上沥青混凝土路面，或22厘米以上水泥混凝土路面）300万平方米以上；

（2）累计完成二级以上公路路面工程合同额3亿元以上。

28.1.4技术装备

具有下列机械设备：

（1）160吨/小时以上沥青混凝土拌和设备2台，120立方米/小时以上水泥混凝土拌和设备2台，300吨／小时以上稳定土拌和设备2台；

（2）摊铺宽度12米以上沥青混凝土摊铺设备5台；

（3）120千瓦以上平地机5台；

（4）各型压路机12台；

（5）100千瓦以上推土机5台。

28.2二级资质标准

28.2.1企业资产

净资产2500万元以上。

28.2.2企业主要人员

（1）公路工程专业注册建造师不少于8人。

（2）技术负责人具有8年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有公路工程相关专业中级以上职称或公路工程专业注册建造师执业资格；公路工程相关专业中级以上职称人员不少于15人。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于10人，且施工员、安全员、造价员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于15人。

28.2.3企业工程业绩

近10年承担过下列2类工程的施工，工程质量合格。

（1）累计修建四级以上公路路面（厚度5厘米以上沥青混凝土路面或20厘米以上水泥混凝土路面）300万平方米以上。

（2）累计完成四级以上公路路面工程合同额1亿元以上。

28.2.4技术装备

具有下列机械设备：

（1）120吨/小时以上沥青混凝土拌和设备1台，60立方米/小时以上水泥混凝土拌和设备2台，300吨/小时以上稳定土拌和设备1台；

（2）摊铺宽度8米以上沥青混凝土摊铺设备2台；

（3）120千瓦以上平地机3台；

（4）各型压路机8台；

（5）100千瓦以上推土机3台。

28.3三级资质标准

28.3.1企业资产

净资产800万元以上。

28.3.2企业主要人员

（1）公路工程专业注册建造师不少于5人。

（2）技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有公路工程相关专业中级以上职称或公路工程专业注册建造师执业资格；公路工程相关专业中级以上职称人员不少于10人。

（3）持有岗位证书的施工现场管理人员不少于5人，且施工员、安全员、造价员等人员齐全。

（4）经考核或培训合格的中级工以上技术工人不少于10人。

（5）技术负责人（或注册建造师）主持完成过本类别资质二级以上标准要求的工程业绩不少于2项。

28.3.3技术装备

具有下列机械设备：

（1）100吨/小时以上沥青混凝土拌和设备1台，50立方米/小时以上水泥混凝土拌和设备1台；

（2）摊铺宽度4.5米以上沥青混凝土摊铺设备1台；

（3）120千瓦以上平地机1台；

（4）各型压路机3台。

28.4承包工程范围

28.4.1一级资质

可承担各级公路路面工程的施工。

28.4.2二级资质

可承担一级以下公路路面工程的施工。

28.4.3三级资质

可承担二级以下公路路面工程的施工。